

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES

TRABAJO DE MICROS:

FILTRADO DE SEÑALES DE AUDIO

Índice

[1 Introducción 1](#_Toc93408565)

[2 Estrategia y algoritmos 2](#_Toc93408566)

[2.1 Configuración de la placa ESP32 2](#_Toc93408567)

[2.2 DMA circular. 3](#_Toc93408568)

[2.3 Interrupción HAL\_ADC\_ConvCpltCallback() 3](#_Toc93408569)

[2.3.1 Tratamiento de la señal 3](#_Toc93408570)

[2.3.2 Elección del filtro 4](#_Toc93408571)

[2.3.3 Control PWM y conversión D/A 4](#_Toc93408572)

[2.4 Funciones y parámetros de los filtros 5](#_Toc93408573)

[2.4.1 Filtro L y R 5](#_Toc93408574)

[2.4.2 Filtro paso bajo 6](#_Toc93408575)

[2.4.3 Filtro paso alto 6](#_Toc93408576)

[2.5 Debouncer 6](#_Toc93408577)

[3 Funcionamiento del programa 7](#_Toc93408578)

[3.1 Diagrama de bloques 7](#_Toc93408579)

[4 Distribución del trabajo 9](#_Toc93408580)

# Introducción

El objetivo del trabajo es el diseño en STM32CubeIDE y la implementación en el microprocesador STM32F407 de un filtrado de audio y separación de frecuencias graves y agudas con la placa STM32 conectada a través de Bluetooh mediante la placa ESP32.

El programa cuenta con las siguientes opciones:

* **Filtro paso bajo:** Audio filtrado a través de un filtro paso bajo (250Hz) para eliminar los sonidos agudos de la señal introducida. Los sonidos agudos del audio serán representados además visualmente por un LED de color rojo.
* **Filtro paso alto:** Audio filtrado a través de un filtro paso banda (2kHz) para eliminar los sonidos graves de la señal introducida. Los sonidos agudos del audio serán representados además visualmente por un LED de color azul.
* **Filtro left and right:** Audio filtrado a través de un filtro paso bajo (20 kHz) para eliminar el ruido a altas frecuencias que puede provocar interferencias en la señal introducida. Además, este filtro hace cumplir el teorema del muestreo necesario para realizar este programa.

# Estrategia y algoritmos

La estrategia seguida durante el desarrollo del proyecto ha sido la de dividir las tareas y clasificarlas por nivel de dificultad. De esta forma, conseguimos aumentar la complejidad del trabajo de forma progresiva, asegurándonos de que cada paso se realiza correctamente para que todo encaje a la hora de unir los diferentes bloques que componen el proyecto y, al mismo tiempo, que sea más sencillo aislar los errores.

Las funcionalidades a desarrollar han sido las siguientes:

## Configuración de la placa ESP32

Lo que se ha tenido en cuenta a la hora de escoger esta placa es que tiene un coste y un consumo bajos, cuenta con un conversor DAC y nos permite recibir señales de audio en tiempo real a través de Bluetooth. La otra opción era usar la HC-06 (vista en clase), pero tiene peores prestaciones y no se puede programar con Arduino.

Se ha configurado a través de la librería A2DP utilizando el estándar de interfaz de bus serie I2S.

Código de la configuración de la entrada:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Código de la configuración del conversor DAC:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

A continuación, comenzamos a trabajar con la placa STM32F4 y el entorno de desarrollo STM32CubeIDE.

## DMA circular.

El DMA circular nos permite transmitir pares de datos de forma continua a modo de buffer. Las interrupciones del DMA llevan asociadas un temporizador para disminuir la frecuencia a 80 kHz y de esta forma poder hacer un filtro normalizado.

Creamos una variable del mismo número de bits que la resolución del conversor ADC (8 bits) y de dos componentes (left and right):



Comenzamos la transmisión de datos:



## Interrupción HAL\_ADC\_ConvCpltCallback ()

Dentro de esta función tiene lugar el tratamiento de la señal, la elección del filtro y la conversión D/A, además del control PWM del brillo de los LEDs.

### Tratamiento de la señal

Separamos las componentes de la señal estéreo y creamos una señal mono. Los LEDs recibirán la señal mono con el correspondiente filtro aplicado y elevada al cuadrado para quedarnos con los valores positivos.

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

### Elección del filtro

Acto seguido, se elige el filtro mediante un switch. Cada filtro lleva asociado el encendido de un led de la placa:

Texto

Descripción generada automáticamente

### Control PWM y conversión D/A

Luego se agranda la señal a 3 bits y se le suma una cantidad para evitar que tome valores negativos. Después, se convierte a digital la señal y se configuran los ciclos de trabajo de los PWM que controlan la intensidad de brillo de los LEDs asociados a las frecuencias altas y bajas.

Texto

Descripción generada automáticamente

## Funciones y parámetros de los filtros

La obtención de estos parámetros se ha llevado a cabo de forma empírica y con ayuda de diversos foros de internet, hasta dar con unos valores lo suficientemente adecuados.

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

### Filtro L y R

Elimina ruidos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

### Filtro paso bajo

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

### Filtro paso alto

Texto

Descripción generada automáticamente

## Debouncer

Consiste en utilizar una interrupción externa para detectar la pulsación del botón. Una vez pulsado el botón, esperamos 50 ms (Preescaler = 16800 y Period = 500) para alcanzar el estado inactivo y comprobamos que de verdad se ha cumplido.

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media


Si el botón está inactivo 50 ms después de haber sido pulsado, procedemos a incrementar la variable que usamos para escoger el tipo de filtro que se aplica a la señal de audio.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

# Funcionamiento del programa

## Diagrama de bloques



El programa cuenta con un total de ocho entidades, distribuidas en dos grupos. Un primer grupo compuesto por dos entidades destinadas a la gestión de la entrada (A2DP y DAC), realizada por la placa de Bluetooh ESP32 y, un segundo grupo formado por cuatro entidades que permiten el funcionamiento del programa (ADC, DMA, TIMER y procesado de señales) y, dos entidades que gestionan la salida (DAC y PWM).

* **Gestor de entradas:** El gestor de entradas funciona con la librería A2DP de la empresa “Espressif” para recibir la señal de audio a través del protocolo I2S y un conversor DAC de 8 bits para transformar la señal digital de la ESP32 a una señal analógica captada por la STM32, ya que la señal analógica ha sido la opción más viable y manejable para realizar este proyecto (la señal de salida por I2S está mezclando los bits del volumen con los bits de la señal de audio y tiene mucho ruido interno).
* **Funcionamiento del proyecto:** La señal analógica vuelve a ser transformada a digital para conectarse al DMA. Se trata de un DMA circular a modo de buffer de entrada que recibe la señal de audio a través de una interrupción general. Esta interrupción procesa la señal a través del filtro aplicado y se la pasa al gestor de salidas.
* **Filtrado de audio:** Se utilizan filtros de respuesta infinita (menos retardos) para construir las señales, y como se gobiernan las interrupciones de la DMA con un temporizador a 84kHz se puede saber la frecuencia de muestreo necesaria para construir estos filtros. La acción de filtrado se lleva a cabo en el callback “ConvCpltInterrupt( )” que llama la DMA cada vez que se ha guardado una medida en el buffer.
* **Gestor de salidas:** El gestor de salidas cuenta con un conversor DAC para transmitir la señal de audio a través de un altavoz y también dos temporizadores PWM para transmitir esta señal a los LEDs.

# Distribución del trabajo

La distribución del trabajo se ha dividido por bloques principalmente, aunque todos han intervenido en todas las partes del trabajo con el objetivo de aumentar la lluvia de ideas de la entidad, su correcto funcionamiento y sus futuras ampliaciones.

**David Abad Pérez** se ha dedicado principalmente al diseño y a la programación de la interrupción HAL\_ADC\_ConvCpltCallback(ADC\_HandleTypeDef \*AdcHandle) que realiza el procesado de las señales y la interrupción para cambiar el filtro de la señal de audio.

**Abel Bagué Madrigal** se ha dedicado principalmente a la búsqueda de los parámetros para los filtros de audio aplicados y el diseño de las funciones de filtro paso bajo, alto, left y right, además del diseño e implementación de un método antirrebotes para el botón de cambio de filtro basado en el uso de interrupciones y temporizadores.

**Jesús Marcos Torero** se ha dedicado principalmente a la configuración de la placa Bluetooh ESP32 a través de la librería A2DP utilizando los protocolos I2S y a la comprobación del programa con el microchip ESP32 ya que era el único miembro del grupo que disponía de este chip.

Por otro lado, las mejoras realizadas por el equipo fueron la introducción de un botón para cambiar el filtro aplicado y los LEDs para comprobar visualmente el filtrado del audio y la separación de los sonidos graves y agudos

Por último, los problemas resueltos han sido la introducción de un DMA circular para poder transmitir los datos de 2 en 2 de forma continua, la introducción del filtro paso bajo a 20kHz para eliminar el ruido y por último poner un temporizador a las interrupciones de la DMA para bajar la ƒ a 80kHz y poder hacer un filtro normalizado.